**Cahier Des Charges (CDC)**

du projet

**Développement d’une base robotique pédagogique en python**

**Responsabilité documentaire**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action** | **NOM Prénom** | **Fonction** | **Date** | **Signature** |
| Rédigé par | DESNOS Vincent | Fournisseur | 04/01/2016 |  |
| Maurice Aymeric |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Approuvé par | P.GAUCHER | Client | 04/01/2016 |  |
| (Polytech ) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Suivi des révisions documentaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indice** | **Date** | **Nature de la révision** |
| 1 | 05/03/2018 | Première publication du cahier des charges |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

****

# Table des matières

[Table des matières 3](#_Toc1125092337)

[1. Identifiants du produit 4](#_Toc491517514)

[2. Nature du document 4](#_Toc1789034771)

[3. Cycle de développement du produit orienté qualité 5](#_Toc1684669766)

[4. Présentation du produit à développer 6](#_Toc844586867)

[5. Exigences client du produit à développer 6](#_Toc370019464)

[5.1. Exigences du tutoriel. 7](#_Toc1853291711)

[5.1.1. Exigences mécaniques. 7](#_Toc1623080778)

[5.1.2. Exigences énergétiques. 7](#_Toc185038350)

[5.1.3. Exigences d'acquisition d'information 8](#_Toc1303490399)

[5.1.4. Exigences de traitement de l'information. 9](#_Toc1132923724)

[5.1.5. Exigences d'action. 9](#_Toc493730359)

[5.2. Exigences de coût et de délai. 10](#_Toc55586331)

[6. Matrice de vérification du produit à développer 11](#_Toc1563444700)

# Identifiants du produit

**Nom du produit :** Programmation microcontrôleur en Python

**Référence du produit** : Tuto\_Python

**Projet :** Programmation microcontrôleur en Python

**Client :** Pierre GAUCHER

# Nature du document

Ce document est un cahier des charges et a pour but de décrire l'ensemble des exigences client relatives au développement du produit.




Figure 1: Arborescence documentaire

La figure ci-dessus fournit une vision d'ensemble de l'arborescence documentaire du projet*.* Ceci permet ainsi de mieux comprendre la nature de ce document et son positionnement dans le développement en *V* du produit.

# Cycle de développement du produit orienté qualité

La figure [1](#page4) précédente présente le cycle de développement du produit conformément à la norme de qualité ISO9001. Cette norme est très utilisée dans le secteur du développement électronique et informatique. L'axe principal de cette norme est la « *satisfaction client* ». Pour cela, elle décrit le processus de développement dans le but d'optimiser la compréhension entre le client et le fournisseur, et donc de garantir la tenue des coûts et délais de développement.

Le *Cahier Des Charges* (CDC) est rédigé par le client et approuvé par le fournisseur. Il regroupe l'ensemble des exigences auxquelles le produit doit répondre. Il constitue un élément fondamental dans le contrat passé entre le client et le fournisseur. Il est donc primordial qu'il soit rédigé avec rigueur et complétude dans le but de minimiser les contentieux et de favoriser le passage d'informations entre demandeurs et concepteurs.

Le *Dossier De Conception* (DDC) est rédigé par le fournisseur et approuvé par le client. Ce dossier est constitué de plusieurs parties :

* La première partie de ce document présente la conception préliminaire du produit. Elle présente l'architecture fonctionnelle du produit développé. Elle apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit.
* La seconde partie rassemble les éléments de conception détaillée du produit développé. Les différents blocs fonctionnels du produit sont étudiés et leurs composants dimensionnés. Cette partie apporte la preuve de la faisabilité du produit conformément aux exigences client.
* La troisième partie présente l'ensemble des simulations réalisées au cours de la conception. Elle permet de conforter le client et le fournisseur sur la justesse des résultats issus de la conception.

Le *Dossier De Fabrication* (DDF) est rédigé par le fournisseur et approuvé par le client. Il synthétise l'ensemble des documents de fabrication du produit. Ainsi, le client comme le fournisseur pourront reproduire à la demande le prototype conçu dans un nombre d'exemplaires beaucoup plus important. Ceci a pour objectif de permettre une production en série et ainsi une distribution à grande échelle du produit.

Le *Dossier De Vérification* (DDV) est rédigé par le fournisseur et approuvé par le client. Il est rédigé sous forme de fiches de vérification qui décrivent la manière de vérifier le bon fonctionnement du produit développé. Chaque fiche est rédigée en corrélation directe avec les exigences client. Le dossier synthétise également les résultats de chacun des essais de vérification. Il constitue ainsi la preuve de la conformité du produit face aux exigences client.

Le processus de développement décrit ci-dessus, suggéré par la norme ISO9001, est exploité depuis plusieurs années dans l'industrie. En prenant du recul sur les nombreux développements réalisés, il en résulte que le suivi de ce processus avec rigueur est un gage de qualité conduisant à la satisfaction du client.

# Présentation du produit à développer

Le produit à développer est une base robotique pédagogique programmé en Python avec un micro-contrôleur WiPy 2.0. Ce robot devra être Plug&Play c'est-à-dire qu’il sera possible de changer, remplacer ou même ajouter différents composants et périphériques sur le robot. Un shield devra être conçu pour pouvoir accueillir certain type de composants explicités dans ce cahier des charges. Ce robot aura pour objectif de faire découvrir à un public jeune, avec un langage simple et intuitif, la robotique d’un point de vue hardware et software.

# Exigences client du produit à développer

Ce chapitre détaille l'ensemble des exigences client du produit à développer. Chaque exigence est rédigée de manière concise et non ambiguë afin d'être vérifiable explicitement par l'équipe de développement. Dans le but de réaliser ultérieurement une traçabilité aisée entre exigences et tests, chaque exigence a une référence. Chaque référence sera rappelée dans les paragraphes adéquats du *Dossier de Conception* (DDC) du *Dossier de Fabrication* (DDF) et du *Dossier de Vérification* (DDV).

## Exigences du tutoriel.

### Exigences mécaniques.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_DIMENSIONS**

**Descriptif de l'exigence :** La carte électronique du robot a des dimensions égales à 50mm (+/-20mm) enlargeur, 80mm (+/-20mm) en longueur.

**Commentaires sur l'exigence :** La carte électronique du robot ne possède aucune contrainte de dimensions enhauteur.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_ROUE**

**Descriptif de l'exigence :** Les roues du robot doivent être compatible aux moteurs 3,7 V (attention au diamètre).

**Commentaires sur l'exigence :** La carte électronique du robot ne possède aucune contrainte de dimensions enhauteur.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_PLUG&PLAY**

**Descriptif de l'exigence :** Une carte sur mesure (PCB) doit permettre de pouvoir brancher ou retirer tous les périphériques de la carte y compris le µc.

**Commentaires sur l'exigence :** Ceci est dans le but de pouvoir remplacer facilement un élément en panne.

### Exigences énergétiques.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_ENERGIE**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot utilise un accumulateur d'énergie électrique de typeLithium-Polymère 2S pour fonctionner. Cet accumulateur est d'une capacité de 2000 à 3000 mah.

**Commentaires sur l'exigence :** L'accumulateur Lithium-Polymère est considéré comme étantdéchargé lorsque l'énergie qui y est stockée est inférieure à 10 % de sa capacité maximale.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_INTERRUPTEUR(optionnel)**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un interrupteur afin de mettre sous/horstension son circuit électronique.

**Commentaires sur l'exigence :** l'interrupteur est placé judicieusement sur le circuit impriméde l'émetteur afin d'avoir une bonne ergonomie d'utilisation.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_RECHARGE**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un circuit permettant de recharger la batterie lorsque le robot est alimenté par une source d’énergie compatible.

**Commentaires sur l'exigence :** Ce circuit est assuré par le micro-contrôleur Wipi 2.0 (Pycom)

### Exigences d'acquisition d'information

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_BUS**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte au minimum six(+/-1) emplacement pour des périphériques de communication. Ces emplacements doivent être compatible infrarouge et compatible à une tension de 3.7V.

**Commentaires sur l'exigence :** Cette exigence est en partie assurée par le micro-contrôleur Wipi2.0

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_ENCODEUR**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un encodeur pour compter le nombre de tours par minutes des moteurs 3,7V. Il doit être compatible a la tension 3,7 V

### Exigences de traitement de l'information.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_µc**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un micro-contrôleur python Wipi2.0.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_STOCKAGE**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot aura la possibilité de stocker ses données sur une carte SD à une fréquence minimum de 0.1Hz.

**Commentaires sur l'exigence :** L’extension du micro-contrôleur Wipi2.0 permet de stocker des données sur une carte SD.

### Exigences d'action.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_MOTEUR**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte deux moteurs situés sur les roue avant.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_PUISSANCE**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte deux ponts en H pour pouvoir actionner les moteurs dans les deux sens de rotations. Le pont en H devra être compatible avec une tension de 3.7V.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_INDICATEUR**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un indicateur lumineux informantl'utilisateur qu’il est sous tension.

**Commentaires sur l'exigence :** La couleur verte pour cet indicateur est la couleurhabituellement utilisée en modélisme.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_COMUNICATION (optionnel)**

**Descriptif de l'exigence :** Le robot comporte un indicateur lumineux informantl'utilisateur qu’il communique avec un périphérique.

**Commentaires sur l'exigence :** La couleur bleue pour cet indicateur est la couleurhabituellement utilisée en modélisme.

## Exigences de coût et de délai.

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_DELAI**

**Descriptif de l'exigence :** Le temps alloué pour réaliser le développement du robotest constitué de quatre phases :

-La phase de conception d’une durée d’environ 3,5 mois

-La phase de fabrication d’une durée d’environ 2 semaines

-La phase de vérification d’une durée d’environ une semaine

-La phase de présentation/démonstration d’une durée d’environ 2 heures

**Référence de l'exigence : EXIG\_ROBOT\_COUT**

**Descriptif de l'exigence :** Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques etélectroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du robot est inférieur à 120 € (+/-60€)TTC.

**Commentaires sur l'exigence :** Le respect de cette exigence nécessite :

* une budgétisation initiale
* un suivi de l'évolution du coût du projet au cours de la conception détaillée
* la réalisation d'une nomenclature

# Matrice de vérification du produit à développer

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau les méthodes de vérification qui devront être appliquées sur chacune des exigences client, dans le but d'apporter la preuve de la conformité du produit développé.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Élément** | **Référence de l'exigence** | **Méthodes de vérification** | **Doc.** |
| **concernés** | **client** |
|  |  |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_DIMENSIONS | par inspection documentaire | DDV |
| par mesure | DDF |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_COMUNICATION | par observation visuelle | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_ENERGIE | par analyse et calculs | DDC |
| par essai | DDV |
|  |  |
|  |  | par analyse | DDC |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_INTERRUPTEUR | par inspection documentaire | DDF |
|  |  | Vérification | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_PUISSANCE | par essai | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_TRAITEMENT | par analyse et calculs | DDC |
| par essai | DDV |
|  |  |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_COUT | par analyse | DDC |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_DELAI | par analyse | DDC |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_STOCKAGE | par analyse | DDC |
| par essai | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_MOTEUR | par observation visuelle | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_µC | par observation visuelle | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_ENCODEUR | par essai | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_BUS | par essai | DDV |
| par analyse | DDC |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_RECHARGE | par observation visuelle | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_PLUG&PLAY | par observation visuelle | DDV |
| Robot | EXIG\_ROBOT\_ROUE | par essai | DDV |
| par analyse | DDC |